
MITSUBISHI ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 

(kaukosäätimestä)

(Tavallisesti vain 1 ja 2 kohdat)

1. Käynnistä/ sammuta 
ON/OFF- napista

2. Säädä lämpötila

nuoli napeista ylös / alaspäin (esim. 23 C)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisäasetukset Läpän alla:

3. Aseta toiminto: MODE-napista lämmitys, tai jäähdytys tila 

-Symbolit ovat      -lämmityksessä: auringon kuva (alin symboli) 

                              -viilennyksessä: lumihiukkasen kuva (toiseksi ylin)

   Huom.! ei suositeltavaa käyttää automaattitoimintoa (ylin symboli) Esimerkiksi takkaa  

   lämmittäessä laite voi alkaa viilentämään huoneistoa, kun lämpötila kohoaa yli asetetun 

   arvon.

4. Aseta puhallinnopeus: FAN-napista, lukittavat nopeudet ovat 1-2-3-4

    tai automaattinopeus minkä symboli on “villakerä”

5. Säädä ilmanvirtaussuunta   VANE- napista (pystysuunta)

    -vaakavirtaussuunta GE- mallissa (manuaalisesti sormilla)

 



FD-mallissa VIDE VANE-napista

6. Käytä FD-mallissa aina ilmanp.toimintoa painamalla PLASMA-nappia 

____________________________________________________________________

Muuta huomioitavaa:

 Laitetta voidaan käyttää pelkkänä ilmanpuhdistimena/ takkalämmön siirtimenä siten 

 että ulkoyksikkö ei käynnisty laisinkaan (ei kuluta sähköä kuin 15- 40 w)

Aseta silloin: 1. MODE viilennystilaan (lumihiukkanen symboli) 

                     2.  aseta lämpötila ehdottomasti 31 C, ettei laite ala jäähdyttämään!

                     3.  säädä sopiva puhallinnopeus

GE- mallissa matala 10 C peruslämpö asetetaan painamalla I SAVE- napista.

Aseta myös puhallinnopeus lukittuun 3-4 asentoon, että syntyy riittävä ilmankierto matalassa lämpötilassa. Tämä asetus takaa laitteen ulkoyksikön sulana pysymisen, sekä lämmön siirtymisen koko lämmitettävään alueeseen.

MUISTA puhdistaa sisäyksikön iso suodatinverkko n. kuukauden välein, tai tarpeen mukaan.


